        ------------------------------------------------ 
          PROGRAMOWANY  ZASILACZ  NAPIECIOWY  BM - 572
        ------------------------------------------------


 1. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

     - Dwa niezalezne , programowane zrodla napieciowe     A i B
     - Zakres napieciowy..................... +/-( 0 - 29.99 ) V
     - Rozdzielczosc nastawy napiecia..................... 10 mV
     - Maksymalny prad wyjsciowy :
                                  ................ 1 A  do  10 V
                                  ............ 10 W  do  29.99 V
     - Plynna , reczna regulacja ograniczenia pradowego :
                                               od 0.1 A  do  1 A
     - Rezystancja wyjsciowa mniejsza od ................ 5 mohm
     - Czas ustalenia sie napiecia wyjsciowego krotszy od 150 us



 2. PROGRAMOWANIE NAPIECIA ZRODLA  A i B


       A + X X . X X >
       B - X X . X X >

       | | --------- |____ polecenie wykonania nastawy;po
       | |     |           tym poleceniu zasilacz jest w
       | |     |           stanie niegotowosci do odbioru
       | |     |           danych przez 150 usek.
       | |     |
       | |     |__________ czterocyfrowa liczba okresla-
       | |                 jaca napiecie w woltach.
       | |
       | |________________ polaryzacja napiecia wyjscio-
       |                   wego.
       |
       |__________________ zrodlo napiecia A lub B.


 UWAGA :
        Ograniczenie pradowe jest ustawiane wylacznie lokalnie.


 3. ROZKAZY INTERFEJSOWE

      - SDC lub DCL - zeruje nastawe zdalna i ustawia zerowe
                      napiecie wyjsciowe w obu zrodlach.

      - GTL --------- ustawia stan programowania lokalnego i
                      zeruje nastawy zdalne.

      - LLO --------- blokuje dzialanie klucza 'rtl'.



 4. CHARAKTERYSTYKA INTERFEJSU ZASILACZA


      SH0 - AH1 - T0 - L1 - SR0 - RL1 - DT0 - DC1 - PP1 - C0


 