 
         MULTIMETR CYFROWY  V - 5 5 3 ( V - 5 5 0 )


 1. PROGRAMOWANIE FUNKCJI POMIAROWEJ :

        X n
          |______ 0 - pomiar napiecia zmiennego
          |______ 2 - pomiar rezystancji
          |______ 4 - pomiar napiecia stalego

