
               -----------------------------------
                  K O M U T A T O R   I - 2 0 1
               -----------------------------------



  1. PROGRAMOWANIE NUMERU KANALU :


           X n Y m 
             |   |______ cyfra okreslajaca jednostki 
             |           numeru kanalu.
             |__________ cyfra okreslajaca dziesiatki
                         numeru kanalu.


        Kanaly sa numerowane od 0 do 24 . Wybranie kanalu o
     numerze np. 12 wymaga przeslania do komutatora tekstu :

                            "X1Y2"

